**MIPRO ACT-800 H Handsendemikrofon im soliden Metallgehäuse**

Digitales Handsendemikrofon mit Wechselkopftechnik

Die automatische Synchronisation mit der Frequenz des Empfängers erfolgt durch die patentierte MIPRO ACT™-Funktion (Auto Channel Targeting). Für den Betrieb des Handsenders ist entweder der im Lieferumfang befindliche Akku 18500, oder 2x AA Batterie, erforderlich. Das aufladen des Akku 18500 erfolgt entweder über ein USB-C Kabel, welches im Lieferumfang enthalten ist, oder über die optional erhältliche Ladestation MP-800. Der verriegelbare AN/Aus- Schalter verhindert ein ungewolltes Abschalten des Handsenders im Betrieb. Über das integrierte LCD Display können alle wichtigen Informationen und Einstellungen abgerufen werden. Der Handsender kann mit verschiedenen Kapseln der Marke Mipro betrieben werden. Die Eingangsempfindlichkeit der Kapseln ist in fünf Schritten einstellbar, +6bB bis -18 dB. Der Handsender verfügt über eine Integrierte Hochleistungsantenne, einen Ein/Aus-Knopf, eine Mute-Taste sowie Setup-Tasten zum Einstellen der Mikrofonempfindlichkeit, des Limiters, der Low-Cut-Funktion, sowie der Sendeleistung, diese befinden sich kompakt im unteren Teil des Gehäuses.

**Technische Daten:**

HF-Frequenzbereich (E): 482 – 554 MHz oder 554 – 626 MHz

Schaltbandbreite: 72 MHz

Sendeleistung: 10-50 mW

Spannungsversorgung: über Akku oder Einweg Batterien

Stromaufnahme: 3 Volt

Abmessung: 50x262 mm

Gewicht: 292 g

Farbe: silber/schwarz

**Ausgeschrieben:**

Fabrikat: MIPRO

Typ: ACT-800 H

 oder gleichwertiger Art

**Angeboten (Vom Bieter einzutragen):**

Fabrikat: '.......................................'

Typ: '.......................................'

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_