HYMN-1-100 Liedanzeige bestehend aus:

Hochwertige LED-Liedanzeigetafel Typ: HYMN-1-100 besonders für Kirchen geeignet, neuste Technik mit höchstem funktionellen Standard. Das Modell HYMN-1-100 ist eine 2-zeilige Anzeige für Liednummer und Strophe mit je 5 Anzeigestellen. Die in den Liedanzeigen integrierte hochauflösende LED-Matrix mit 6100 Pixel sorgt für eine ausgezeichnete Lesbarkeit, auch aus weiten Entfernungen. Eine spezielle Oberflächentechnik verhindert jegliche Spiegelung, auch Lampen oder lichtdurchflutete Räume beeinträchtigen die Lesbarkeit nicht. Die Steuerung erfolgt über Tablet/APP (Smartphone) und/oder Funkeingabegerät, Funk -Empfänger mit interner Antenne ist eingebaut. Modell Typ: HYMN-1-100 APP ist mit eigenem ACCESS POINT WLAN System-Adapter ausgestattet. Bauseitig ist dadurch kein WiFi / WLAN erforderlich. Individuelle Helligkeitsautomatik für jede Liedanzeige, entsprechend dem jeweiligen Lichteinfall. Die Anzeigefarbe kann über Tablet/APP oder Eingabegerät vom Bediener frei gewählt und jederzeit verändert werden. Außerdem getrennte Farbwahl für Zeile 1 und 2. Anzeigendurchlauf vor dem Gottesdienst mit 20 Speicherstellen ist vorhanden. Es können beliebig viele Erweiterungsmodule HYMN-M hinzugefügt werden. Wahlweise Wand- oder Stativ- Montage möglich. Stativlösung mit Akkupack auch für denkmalgeschützte Bauten geeignet. Spannungsversorgung: Wahlweise über ein Netzteil 12VDC bis 24VDC / 2,1 mm Hohlstecker 1,5A oder Akkupack. Maße: L=387mm x B=257mm x T=30mm. Zeichenhöhe: 100mm. Ableseentfernung: bis 40 Meter

Liefern, montieren, anschließen

**Fabrikat:** Phoenix Professional Audio

**Typ:** HYMN-1-100