HYMN-MSH Motor- Schwenkhalterung bestehend aus:

Die Motorschwenkhalterung ist besonders geeignet für die Liedanzeigen der Serie HYMN. Der elektrische Antrieb des Wandschwenkhalters ist besonders leise im Betrieb. Der Ausleger ist einseitig oder doppelseitig nutzbar mit 90 Grad Schwenkbereich. Automatische Ansteuerung, Ausklappen und Einfahren erfolgt über Tablet/APP/Liedanzeige bzw. Eingabegerät. Einmalige Grundeinstellung erfolgt über die mitgelieferte IR- Fernbedienung. Gesamtabmessung B=630 mm bis 990 mm, Wandplatte B=110 mm x H=310 mm, Halteprofile B=30 mm x H=435 mm. Farbe: weiß. Geräuschpegel: niedrig. Spannungsversorgung: Externe Netzteil 12VDC.

Liefern, montieren, anschließen

**Fabrikat:** Phoenix Professional Audio

**Typ:** HYMN-MSH